Тест 8 классы

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

1. Изготовление детали из древесины начинается

А) с разметки заготовки

Б) с выбора заготовки

В) обработки заготовки
2. Какие 3 вида на чертеже считаются главными?

А) Вид спереди, вид слева, вид сверху

Б) Вид спереди, вид сзади, вид снизу

В) Вид слева, вид справа, вид сверху
3. Видом художественной обработки древесины являются

А) строгание

Б) сверление

В) выжигание
4. Где более полно указаны черные металлы и их сплавы
    А) сталь, чугун, бронза
    Б) латунь, медь, цинк
    В) железо, сталь, чугун
5. Для грубого строгания применяется следующий инструмент…
    А) рубанок
    Б) шерхебель
    В) полуфуганок
6. Что такое текстура?
    А) шпон
    Б) фанера
    В) рисунок древесины

7. Для рубки металла применяется следующий инструмент…
  
 А) стамеска
  
Б) долото
  
В) зубило

8. При сборке изделий из древесины может пригодиться клей…
      А) СТД – 120
      Б) ПВА
      В) ПВО

9. К цветным сплавам относятся…
      А) железо
      Б) чугун
      В) латунь

10. Как называется вырез, образованный пилой в древесине?
     А)  Пропил
     Б)  Щель
     В)  Паз

11. Назовите механические свойства древесины
     А) твердость, влажность, упругость
     Б) плотность, твердость, упругость
     В) прочность, твердость, упругость
12. Зазор между подручником и заготовкой составляет
      А) 0,1 мм
      Б) 20 -35 мм
      В) 2 – 3 мм

13. Неразъемное соединение можно реализовать с помощью
     А) шурупа
     Б) заклепки
     В) гайки 

14. Какие вы знаете хвойные породы деревьев?
     А) сосна, дуб, пихта
     Б) ель, сосна, береза
     В) ель, сосна, пихта

15. Как называется кусок древесины, из которого изготавливаются детали? 

А) материал

Б) заготовка

В) древесина

16. Для изготовления гаек применяется прокат, имеющий форму
     А) квадрат
     Б) круг
     В) шестигранник

17.Как различается древесина по влажности?

     А) абсолютно мокрая, свежесрубленная, воздушно-сухая, 
           абсолютно  сухая.

     Б) абсолютно мокрая, свежесрубленная, комнатно-сухая, абсолютно сухая.

     В) мокрая, свежесрубленная, воздушно-сухая, комнатно-сухая.

18.Какие механизмы служат для передачи вращательного движения?


А) зубчатые, цепные, реечные


Б) зубчатые, цепные, ременные


В) зубчатые, реечные, ременные 

19.Для чего служит задняя бабка станка?


А) для установки заготовки 


Б) для закрепления рабочего инструмента


В) для закрепления правого конца длинной заготовки 

20.Какие движения в станках называются основными?


А) движение электромотора 


Б) движение, обеспечивающие стружкообразование (резание)


В) движение передаточного механизма

1б    2а    3в    4в    5б   6в    7в   8б    9в   10а
11в  12в  13б  14в  15б  16в  17в  18б  19в  20б
